Vyberte položku.

Príloha č. 2

**NÁVRH UCHÁDZAČA**

**NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA**

**Názov zákazky: „Dodávka pracovnej plošiny“.**

Základné údaje

Názov / obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:

IČO:

Uchádzač vyhlasuje, že **JE / NIE JE**\* platiteľom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované parametre a vybavenie** | **Pracovná plošina na terénnom podvozku s celkovou hmotnosťou do 3.500 kg** |
| Podvozok N1G |  |
| Pohon podvozku  |  |
| Celková hmotnosť vozidla maximálne |  |
| Pneumatiky |  |
| Výkon naftového motora vozidla |  |
| Pohon pre nadstavbu od motora |  |
| Počet miest na sedenie minimálne |  |
| Cúvacia kamera s vizualizáciou v kabíne |  |
| Povinná výbava |  |
| Majáky na streche kabíny |  |
| Ťažné zariadenie s nosnosťou  |  |
| Zakladacie kliny pod kolesá v počte minimálne |  |
| Doklady k pracovnej plošine |  |
| Pracovná plošina, konštrukcia |  |
| Minimálna pracovná výška |  |
| Výška podlahy koša minimálne |  |
| Nosnosť koša minimálne v celom pracovnom rozsahu 360° |  |
| Otoč pracovnej plošiny minimálne  |  |
| Stranový dosah pri 250 kg záťaži minimálne |  |
| Pracovný kôš  |  |
| Počítadlo motohodín |  |
| Pohon plošiny |  |
| Ovládanie plošiny z otoče a z koša |  |
| Zásuvka na 230 V IP55 v pracovnom koši a na podvozku |  |
| Menič napätia so zdrojom od podvozku, výkon minimálne  |  |
| Ovládanie v koši  |  |
| Stabilizácia plošiny  |  |
| Podložky pod podpery o rozmeroch: |  |
| Izolácia pracovného koša do 1.000 V podľa VDE DIN 0682  |  |
| Pre dvojitú izoláciu pracovnej plošiny do 1.000 V |  |
| Ochrana ovládacieho pultu pracovného koša |  |
| Šírka osí vysunutých podpier maximálne |  |
| Pôdorys pracovného koša minimálne |  |
| Celková dĺžka maximálne  |  |
| Celková výška maximálne |  |
| Celková šírka maximálne |  |
| START/STOP pre ovládanie motora podvozku |  |
| Uzamykateľná kovová skrinka o objeme min. 800 l |  |
| Uchytenie na pripevnenie izolovaného rebríka  |  |
| Izolovaný dvojdielny izolovaný rebrík s pracovnou výškou minimálne 2,20 metra |  |
| Držiak gumených podstavcov pod dopravné značky |  |
| Držiaky dopravných značiek  |  |
| Plastová skrinka o objeme min. 50 l |  |
| Výstražná „svetelná alej“ na konci rámu podvozku |  |
| LED zábleskové osvetlenie  |  |
| Predlžovací kábel na 230V o dĺžke minimálne |  |
| Izolovaná plastová skrinka na náradie do koša |  |
| LED osvetlenie v pracovnom koši |  |
| Držiak na 4 ks výstražných dopravných kužeľov |  |
| Uchytávacie oká pre bezpečnostné popruhy v pracovnom koši  |  |
| Nové bezpečnostné popruhy  |  |
| Ochrana proti nárazu kabíny  |  |
| Doklady k pracovnej plošine |  |
| Záruka na celé zariadenie minimálne |  |

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:

Miesto/miesta dodania:

Lehota dodania tovaru:

Splatnosť faktúry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritérium na vyhodnotenie ponúk.** **Cena v EURO bez DPH za celý predmet zákazky** |  **- €**  |

**Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.**

V.................................................... dňa ....................................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia

**podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie\*** za uchádzača + odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)

\*Nehodiace sa prečiarknuť